Küpler, Şeritler, Dilimler veya Parçalama - Tam otomatik Doğrayıcılar, yüksek performanslı gıda endüstrisi için doğru seçimdir

Otomatik kontrollü giyotin çapraz bıçak, ürün boyutunu küçültmek gerekmez, bu da maliyetleri düşürür ve zamandan tasarruf sağlar, ayrıca beslemeyi otomatikleştirme imkanı sunar.

Sağlam paslanmaz çelik ızgara setleri, dört kat takılı, en ağır iş yükü için tasarlanmıştır

Makinenin veya konveyörün altındaki 200 litrelik arabalar için ürün çıkışı (isteğe bağlı)

En iyi hijyenik standart için büyük paslanmaz çelik drenaj boruları aracılığıyla artıkların uzaklaştırılması

Yüksek kaliteli SIEMENS Bilgisayar işlem üniteleri en iyi güvenilirliği garanti eder

Çift veya dört bıçaklı bıçakla yüksek hacimli kesim için sürekli veya hassas küpler elde etmek için tek kesimli bıçakla aralıklı kesim seçeneğinde besleme pistonu moduna sahii

<https://youtu.be/f09KF88OA74?si=-vXAsVYarfjquED>

<https://youtu.be/RXk0R1OxpRo?si=dbYxWxAbYdGaJRVJ>

<https://youtu.be/Tz43e8Hb4eE?si=EOHxt8U7rRgKj3si>

<https://youtu.be/9pMQIa62W80?si=muP_mKR_Sjo57pNt>